|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto** | **Regolatore di portata CY****Prescrizione di capitolato** |

Tipo di regolatore di portata: CY

Configurazione: Flangia di collegamento in ingresso

 Raccordo conico di uscita intercambiabile

Variante CYDX: angolo di deviazione 45°

 CYDV: angolo di deviazione 90°

Designazione del prodotto CYD (D per “Dry”)

Il regolatore di portata CYD di Mosbaek soddisfa i seguenti requisiti funzionali, che possono quindi essere introdotti nelle prescrizioni di gara:

* Deve essere installato in condizioni semi asciutte/asciutte
* Deve avere un raccordo conico in uscita intercambiabile
* Dovrebbe poter essere fornito con un a portella di ispezione trasparente
* CYDX deve avere una deviazione del flusso di 45°
* CYDV deve avere una deviazione del flusso di 90°
* Deve avere le luci di passaggio di grande dimensione che restano invariate durante il funzionamento