|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto** | **Regolatore di portata CYE con sistema di sollevamento****Prescrizione di capitolato** |

Tipo di regolatore di portata: CYE

Configurazione: Deflettore in ingresso regolabile in continuo

 Raccordo conico di uscita

Variante Con direzione del flusso a destra o sinistra

Designazione del prodotto CYE T

Il regolatore di portata CEY T di Mosbaek soddisfa i seguenti requisiti funzionali, che possono quindi essere introdotti nelle prescrizioni di gara:

* Deve avere un'apertura di ingresso regolabile in continuo con una lama su cui è indicata l'impostazione corretta.
* Deve avere una deviazione massima del flusso di 45°
* Deve avere un raccordo conico in uscita dimensionato su misura per il progetto specifico che può essere facilmente sostituito in caso di cambiamento della portata da regolare.
* Deve avere le luci di passaggio di grande dimensione che restano invariate durante il funzionamento