|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto** | **Regolatore di portata EB**  **Prescrizione di capitolato** |

Tipo di regolatore di portata: EB

Configurazione: Luce regolabili

Variante Montaggio con piastra murale

Designazione del prodotto EB

Il regolatore di portata EB di Mosbaek soddisfa i seguenti requisiti funzionali, che possono quindi essere introdotti nelle prescrizioni di gara:

* Deve avere luci regolabili in continuo su cui è indicata l'impostazione corretta.
* Deve avere una linea flusso diritta
* Deve avere una piastra di fissaggio su misura specifica per l’applicazione in modo da chiudere la luce di uscita nell’opera edile.
* Deve avere le luci di passaggio di grande dimensione che restano invariate durante il funzionamento